**产品概要**

**輸出額定力矩**
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
**减速比:**
單節 :3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
雙節 :15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 /45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
**低背隙**
單節 : ≤8 arcmin
雙節 : ≤12 arcmin
**高效率**
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
**容易安裝**
**低噪音**
**結構緊湊**

**产品特点**

|  |
| --- |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/AE-feature.gif  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic1.gif |

|  |
| --- |
| 1. 螺旋齒輪設計 |
| 減速機構採用螺旋齒輪設計，其齒形嚙合率為一般正齒輪的二倍以上，具有運轉平順、低噪音、高輸出扭矩和低背隙的特性 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic2.gif |

|  |
| --- |
| 2. 筒夾式的鎖緊機構 |
| 輸入端與馬達的連結採用筒夾式的鎖緊機構並經動平衡分析，以確保在高輸入轉速下結合介面的同心度和零背隙的動力傳遞 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic3.gif |

|  |
| --- |
| 3. 馬達連接板的模組化設計 |
| 獨特的馬達連接板和軸櫬的模組化設計，適用於任何廠牌和型式的伺服馬達 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic4.gif |

|  |
| --- |
| 4. 高效率的表面處理技術 |
| 齒輪箱表面利用無電解鎳處理，馬達連接板採黑色陽極處理，提高環境的耐受性和抗腐蝕能力 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic5.gif |

|  |
| --- |
| 5.一體式的齒輪箱本體 |
| 齒輪箱和內環齒輪採一體式的設計，結構緊湊、精密度高、輸出扭矩大 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic6.gif |

|  |
| --- |
| 6. NyoGel 792D 合成潤滑油脂 |
| 使用 NyoGel 792D 合成潤滑油脂，並採IP65防 護等級的密封設計，潤滑油不洩漏免保養 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic11.gif |

|  |
| --- |
| 7. 一體式的臂架 |
| 臂架與輸出軸採一體式的結構設計，以確保最大扭轉剛性。 並採用斜角滾柱大跨距配置設計，增加輸出軸之徑向負載。 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic8.gif |

|  |
| --- |
| 8. 先進的離子氮化技術 |
| 齒輪材料選用高級之鉻鉬釩合金鋼，經調質熱處理至基材硬度30 Rc ，再利用本廠先進之離子氮化設備將齒輪表面之硬度氮化至900 Hv，以獲得最佳的耐磨耗和耐衝擊韌性 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic9.gif |

|  |
| --- |
| 9. 3D拓蹼的設計分析技術 |
| 利用3D拓蹼的設計分析技術，分別對螺旋齒面作齒形及導程修整，以降低齒輪對嚙入及嚙出的衝擊和噪音，增加齒輪系的使用壽命 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic10.gif |

|  |
| --- |
| 10. 滿針的滾針軸承設計 |
| 齒輪的傳動介面採用不含保持器之滿針 滾針軸承，增加接觸面積以提高結構剛性及 輸出扭矩 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic02.gif |

|  |
| --- |
| 11.輸出端專利的油封系統設計 |
| 輸出軸的油封接觸介面採用先進的鍍膜技術，表面硬度達 3,700Hv,且接觸面的表面粗度達 Ra0.2 mm以下，可確保最低摩擦係數和最低的起動扭矩 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic32.gif |

|  |
| --- |
| 12. 輸入端 |
| 專利的油封系統設計，輸入端的高速油封介面採先進的鍍膜套環，表面硬度和粗度分別達到 3,700Hv和 Ra0.2 mm以下，且有最佳的耐蝕性、抗磨枆特性程熱傳導特性，輔以特殊的油封材質，確保最佳的密封性的使用壽命 |

 |
|  |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/fea-pic36.gif |

|  |
| --- |
| 13. 齒輪棒材同心度準確 |
| 整支齒輪棒材製作出的太陽齒輪，剛性強，同心度準確 |

 |
|  |
|  |  |

**产品规格**

|  |
| --- |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/icon1.gif **产品性能** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **規格 No.** | 節數 | 減速比1 | **AE050** | **AE070** | **AE090** | **AE120** | **AE155** | **AE205** | **AE235** |
| 額定輸出力矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 |
| 4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 |
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 |
| 6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 |
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 |
| 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 |
| 9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
|  |
| 2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 |
| 20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,050 | 1,700 |
| 25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 |
| 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 |
| 35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 |
| 40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 |
| 45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 |
| 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 |
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 |
| 80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 |
| 90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
| 急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3倍額定輸出力矩 |
| 額定輸入轉速 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 最大輸入轉速 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
|  超精密背隙 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| 2 | 15~100 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
| 扭轉剛性  | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| 最大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 702 | 1,377 | 2,985 | 6,100 | 8,460 | 13,050 | 8,700 |
| 最大軸向力 F2aB2 | N | 1,2 | 3~100 | 390 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 | 7,250 | 18,000 |
| 使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000 \* |
| 效率 http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/ui.gif | % | 1 | 3~10 | ≧ 97 % |
| 2 | 15~100 | ≧ 94 % |
| 重量   | kg | 1 | 3~10 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 6.9 | 13 | 31 | 53 |
| 2 | 15~100 | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 8.7 | 17 | 35 | 66 |
| 使用溫度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC ~ 90ºC |
| 潤滑 |   | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) |
| 防護等級 |   | 1,2 | 3~100 | IP65  |
| 安裝方向 |   | 1,2 | 3~100 | 任意方向 |
| 噪音值 (n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.減速比 ( i=N in / N out ) | 2. 輸出轉數100rpm 時，作用於輸出軸中心位置。 |
| 3.最大加速力矩 T2B = 60% of T2NOT |
| \*連續運轉，使用壽命為 10,000 hrs。(請洽詢本公司) |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/icon1.gif **減速機轉動慣量** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **規格 No.** | 節數 | 減速比1 | **AE050** | **AE070** | **AE090** | **AE120** | **AE155** | **AE205** | **AE235** |
| 轉動慣量 J（kg‧cm2）  | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 |
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 |
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 |
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 |
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 |
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 |
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 |
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 |
|  |
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 |
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 |
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 |
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 |
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 |
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 |
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |

 |

**产品尺寸**

|  |
| --- |
|  http://www.apexdyna.com/zh/imgs/icon1.gif單節 , 減速比 i = 3 ~ 10 |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/AE-Dimension-s1.gif |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **AE050** | **AE070** | **AE090** | **AE120** | **AE155** | **AE205** | **AE235** |
|         D1 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | 184 | 210 |
|         D2 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M16 X 2P |
|         D3 j6 | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
|         D4 h6 | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 | 180 |
|         D5 | 22 | 22 | 30 | 40 | 75 | 95 | 115 |
|         D6 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M8 X 1.25P | M12 X 1.75P | M16 X 2P | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P |
|         D7 | 53 | 70 | 104 | 130 | 162 | 205 | 260 |
|         D8 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 | 235 |
|         D9 | 45.5 | 53.4 | 77 | 102 | 125 | 160 | 205 |
|         L1 | -- | -- | 33.5 | 38 | 50 | -- | 70 |
|         L2 | 24.5 | 36 | 46 | 70 | 97 | 100 | 126 |
|         L3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 17.5 | 15 | 15 | 18 |
|         L4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
|         L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
|         L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|         L7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 |
|         L8 | 47 | 62 | 80.5 | 97 | 119.5 | 159 | 175.5 |
|         L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
|         L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
|         C1 3 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
|         C2 3 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M12 X 1.75P |
|         C3 3 | ≤11 | \*≤14 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
|         C4 3 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
| C5 3  | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
|         C6 3 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|         C7 3 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
|         C8 3 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
|         C9 3 | 91 | 117 | 143.5 | 186.5 | 239 | 288 | 364.5 |
|         C10 3 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53.5 |
|         C11 3 | 19.5 | 37 | 35.5 | 46 | 53.5 | 79.5 | 106.5 |
|         B1 h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|         H1 | 14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |

 |

  |
| 3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。\* AE070M1 5,10 減速比提供 C3≤16 可選。 \* AE090M1 提供 C3≤24 可選。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/icon1.gif雙節 , 減速比 i = 15 ~ 100 |
| http://www.apexdyna.com/zh/imgs/prod/AE-Dimension-s2.gif |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **AE050** | **AE070** | **AE090** | **AE120** | **AE155** | **AE205** | **AE235** |
|         D1 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | 184 | 210 |
|         D2 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M16 X 2P |
|         D3 j6 | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
|         D4 h6 | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 | 180 |
|         D5 | 22 | 22 | 30 | 40 | 75 | 95 | 115 |
|         D6 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M8 X 1.25P | M12 X 1.75P | M16 X 2P | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P |
|         D7 | 53 | 70 | 104 | 130 | 162 | 205 | 260 |
|         D8 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 | 235 |
|         D9 | 45.5 | 45.5 | 53.4 | 77 | 102 | 125 | 160 |
|         L1 | -- | -- | 33.5 | 38 | 50 | -- | 70 |
|         L2 | 24.5 | 36 | 46 | 70 | 97 | 100 | 126 |
|         L3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 17.5 | 15 | 15 | 18 |
|         L4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
|         L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
|         L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|         L7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 |
|         L8 | 74 | 87.5 | 113.5 | 138.5 | 176 | 214.5 | 260 |
|         L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
|         L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
|         C1 4 | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
|         C2 4 | M4 X 0.7P | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P |
|         C3 4 | ≤11 | \*≤11 / ≤12 | \* ≤14 /≤15.875 /≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
|         C4 4 | 30 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
| C5 4  | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
|         C6 4 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|         C7 4 | 48 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
|         C8 4 | 19.5 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
|         C9 4 | 118 | 143 | 178.5 | 225.5 | 292.5 | 337 | 415 |
|         C10 4 | 13.25 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
|         C11 4 | 19.5 | 19.5 | 37 | 35.5 | 46 | 53.5 | 79.5 |
|         B1 h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|         H1 | 14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |

 |

  |
| 4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 \* AE070M1 15~50 減速比提供 C3 ≤12 可選。 \* AE090M1 15~50 減速比提供 C3 ≤16 可選。 \* AE090M2 15~50 減速比提供 C3 ≤15.875 可選。 \* AE120M1 提供 C3 ≤24 可選。 |
|  |  |